Precast in Buildings

LAUREAT | MOBILITY HUB – MECHELEN	IMAGES

Architect | Architecte : 	POLO.Platform bv - Archipelago nv
Aannemer | Entrepreneur : 	BAM Belgium bv - BAM Interbuild bv
Studiebureau | Bureau d'études : 	BAS bv - Sweco Belgium nv
Opdrachtgever | Maître d’ouvrage : 	Montreal Development nv – Kairos nv – Stad Mechelen
Prefab beton | Béton préfabriqué : 	Verheyen nv


Le projet 

Lorsque l’on arrive à Malines par le nord-ouest, un nouveau repère attire immédiatement le regard le long de l’une des principales voies d’accès à la ville. Ce hub de mobilité, conçu par POLO-platform en collaboration avec Archipelago, forme une porte d’entrée contemporaine vers la cité. Elle marque non seulement le début d’un nouveau quartier résidentiel, mais incarne aussi une vision d’avenir où les bâtiments deviennent des structures flexibles, pensées pour le changement et le réemploi. 

Aujourd’hui, l’édifice combine commerces, bureaux et plus de cinq cents places de stationnement. Grâce à une ossature intelligente, avec une hauteur d’étage généreuse et un système de demi-niveaux ingénieux, il est prêt à accueillir de nouvelles fonctions. Il peut s’adapter aisément à l’évolution des besoins en matière de mobilité, de logement ou de travail. Ainsi, le hub évolue au même rythme que la ville. 

La force du projet réside dans sa structure porteuse en béton préfabriqué. La trame en X distinctive constitue à la fois la façade et la structure. Ici, la structure devient véritablement architecture. Le béton préfabriqué permet une exécution rapide et précise, limite les nuisances et garantit une qualité durable. Ses éléments robustes apportent non seulement stabilité, mais aussi une élégance reconnaissable. 

Ce hub de mobilité invite les automobilistes à opter pour des modes de déplacement plus durables et à découvrir Malines sous un nouveau jour. Bien plus qu’un bâtiment, c’est un repère urbain qui exprime progrès, connexion et confiance.

Le jury

Le Mobility Hub n’est pas seulement un exemple d’innovation constructive, mais également de pertinence sociétale : le bâtiment incarne une vision d’avenir où les édifices sont conçus comme des « conteneurs adaptables », prêts à accueillir une flexibilité fonctionnelle maximale au fil du temps.

Le jury salue avec enthousiasme le rôle clé joué par les éléments en béton préfabriqué. L’intégralité de la structure porteuse du bâtiment, y compris la façade, est réalisée en éléments préfabriqués de béton organisés selon un motif en X particulièrement marquant.

Cette structure en diagrid constitue non seulement l’expression architecturale du projet, mais permet également un intérieur totalement libre de colonnes. Grâce à cette stratégie structurelle, le volume intérieur reste entièrement modulable, ce qui facilite sa reconversion future en bureaux, halle événementielle ou toute autre fonction publique.

L’utilisation du béton préfabriqué renforce la robustesse et la durabilité de l’édifice. La qualité élevée des matériaux et la conception soignée du gros œuvre garantissent que le Mobility Hub résiste à un usage intensif tout en s’adaptant aux évolutions fonctionnelles au fil du temps.


Autres nominés


TIJDLOOS WONEN – ZANDHOVEN	IMAGES
(un habitat intemporel)

Architect | Architecte : 	icoon.be architecten bv
Aannemer | Entrepreneur : 	Bowbow Totaalaannemingen bv
Studiebureau | Bureau d'études : 	Tecobe bv
Opdrachtgever | Maître d’ouvrage : 	Privé
Prefab beton | Béton préfabriqué : 	Kerkstoel 2000+ nv


LA MAISON DE L’ÉGYPTE [FR]	IMAGES

Architect | Architecte : 	Sam Architecture [FR] – Dar Arafa Architecture [EG]
Aannemer | Entrepreneur : 	SICRA Île-de-France [FR]
Studiebureaus | Bureaux d'études : 	Batiserf  [FR] - Vinci Construction [FR]
Opdrachtgevers | Maître d’ouvrage : 	Association Maison d'Egypte [FR] - Oskaprod [FR] 
Prefab beton | Béton préfabriqué : 	Decomo nv




Precast in Structures

LAUREAT | MAGASIN 4 – BRUSSEL	IMAGES

Architect | Architecte : 	Central OFAAU srl
Aannemer | Entrepreneur : 	Gillion Construct sa
Studiebureau | Bureau d'études : 	SEA+partners srl
Opdrachtgever | Maître d’ouvrage : 	Ville de Bruxelles
Prefab beton | Béton préfabriqué : 	Prefaco nv - Ergon nv

Le projet


La conception du Magasin 4, nouvelle salle de concert emblématique de la Ville de Bruxelles, s’appuie presque exclusivement sur le béton préfabriqué, utilisé tant pour la superstructure que pour les façades principales. 

Ce choix traduit la volonté de la Ville de créer un bâtiment évolutif, apte à s’adapter, au cours du temps, aux besoins de demain, aux futures transformations d’usage et de volumétries. 

La structure, pensée comme une architecture en gradins, et développée avec le bureau Central, exprime pleinement cette ambition. Elle évoque le potentiel d’extensions ultérieures, rendu possible par la logique d’appuis en talons, typique du béton préfabriqué. Cette idée se lit dans chaque façade et dans les imposantes colonnes de près de quinze mètres, surnommées colonnes Babel, et dont la silhouette s’affine d’un niveau à l’autre. 

Grâce à une préfabrication intégrale, le chantier, mené avec précision par Gillion Construct, s’est transformé en une opération de montage rapide, efficace et parfaitement maîtrisée. L’esthétique du projet découle directement de cette démarche : une architecture sincère, fondée sur la clarté des appuis, la qualité des surfaces et la beauté brute d’une structure apparente. 

Le béton préfabriqué du Magasin 4 est à la fois évolutif, expressif et profondément contemporain.

Le jury

Le jury est impressionné par la structure réfléchie et exécutée avec un soin remarquable. Le bâtiment présente une silhouette exceptionnellement élancée, et chaque composant a été conçu avec une grande précision. Les « colonnes Babel », qui s’affinent progressivement à mesure que l’on monte dans les étages, rendent lisible l’augmentation graduelle de la capacité portante à chaque niveau. Les poutres maîtresses, fines et d’une portée de 20 mètres, reposent simplement sur une poutre transversale, elle-même appuyée sur les socles des colonnes.

Les assemblages sont eux aussi d’une grande finesse. Les poutres des deux volumes latéraux prennent appui sur des consoles intégrées dans l’épaisseur des poutres, s’ajustant avec exactitude aux colonnes décalées.

L’expression de la structure, et donc de l’architecture, s’inspire directement des principes porteurs caractéristiques des constructions en béton préfabriqué. Cette approche rend possible une conception à la fois évolutive et circulaire, capable de s’adapter et de s’étendre de manière flexible dans le futur.

Autres nominés


VIADUC - SOMME-LEUZE	IMAGES

Hoofdontwerper | Maître d’œuvre : 	SPW Mobilité et Infrastructures
Aannemer | Entrepreneur : 	Duchêne sa
Studiebureaus | Bureaux d'études : 	AM Gesplan sa - Tractebel-Engie
Opdrachtgever | Maître d’ouvrage : 	SOFICO 
Prefab beton | Béton préfabriqué : 	Prefer sa


WDP GOSSELIN STORCK - ANTWERPEN 	IMAGES

Architect | Architecte : 	Arcade bv
Aannemer | Entrepreneur : 	Altez nv
Studiebureaus | Bureaux d'études : 	Arcade bv
Opdrachtgever | Maître d’ouvrage : 	W.W.R.S. Belgium nv (WDP  Gosselin) 
Prefab beton | Béton préfabriqué : 	Ergon nv – LG Beton nv

Precast in Landscape

LAUREAT | VERSTERK DE SCHELDEKUST – HULST [NL]	IMAGES
(Renforcer les rives de l’Escaut)

Achitect | Architecte : 	RO&AD Architecten [NL] i.s.m. stefan.schöning.studio
Aannemer | Entrepreneur : 	EVS Infrabouw [NL]
Opdrachtgever | Maître d’ouvrage : 	Gemeente Hulst [NL]
Prefab beton | Béton préfabriqué : 	Ebema nv

Le projet

Après les renforcements de digues des années 80 et 2000, les villages côtiers autour de Hulst avaient perdu leur lien direct avec l’Escaut occidental. Ce projet rétablit ces connexions. Cinq villages ont reçu de nouveaux passages sur la digue, des lieux de rencontre et des points de vue, tous conçus dans le style distinctif du Parc transfrontalier Groot Saeftinghe. Le design s’intègre harmonieusement à la nature, aux panoramas et au caractère de la région. 
Le béton préfabriqué a non seulement rendu ce projet techniquement possible, mais lui a aussi donné son identité. 
Au total, huit mille éléments uniques ont été produits, représentant plus de mille tonnes de béton. Des escaliers robustes et éléments trapézoïdaux aux dalles plates imprimées en béton et aux blocs d’assise pour une tribune maritime : chaque pièce a été réalisée avec précision par des spécialistes qui repoussent les limites du béton préfabriqué. 
Grâce à la solidité, la durabilité et la variété du béton préfabriqué, ces aménagements résistent au sel, au vent et aux marées, tout en offrant des espaces agréables et sûrs pour les habitants et les visiteurs. 
Le béton préfabriqué révèle ici tout son potentiel : il permet des formes organiques et des textures naturelles qui se fondent dans le paysage. Durable, facile à entretenir et esthétiquement fort. Il dépasse sa fonction de simple matériau de construction. Il devient un élément de lien entre nature, patrimoine et êtres humains, rapprochant à nouveau l’Escaut occidental des habitants de Hulst.

Le jury

Ce projet constitue un exemple remarquable de la manière dont le béton préfabriqué peut non seulement répondre à des défis fonctionnels, mais également enrichir l’espace public de valeurs esthétiques, sociales et durables. Il incarne l’essence même de ce que les FEBE Elements Awards souhaitent distinguer : des réalisations qui démontrent avec innovation et justesse la puissance et la polyvalence du béton préfabriqué, tout en créant un impact tangible sur notre cadre de vie. Ce projet dépasse largement la simple construction : il raconte une histoire de renouement, de réparation et de communauté.

Le défi initial était considérable : après les importants renforcements de digues des années 1980 et 2000, les habitants de cinq villages côtiers de la commune néerlandaise de Hulst avaient perdu leur lien historique avec leur chère rive de l’Escaut occidental. Le projet poursuivait un double objectif : protéger les cœurs de village contre les inondations et rétablir la connexion avec l’Escaut, tout en répondant à l’augmentation du tourisme. Le maître d’ouvrage s’est entouré d’un large éventail de partenaires et, élément essentiel, a collaboré étroitement avec les habitants de ces villages côtiers.

L’un des aspects les plus marquants de cette réalisation est son approche intégrée. Le choix d’éléments en béton aux formes organiques, irrégulières et brutes confère au site une identité unique tout en laissant la place à la nature. L’utilisation volontaire du béton dans la digue végétalisée, comme cheminement suggéré vers l’Escaut, illustre parfaitement le dialogue entre contraste et harmonie, apportant une valeur ajoutée incontestable à l’ensemble du projet. La collaboration étroite entre tous les acteurs a abouti à une composition visuellement cohérente et particulièrement qualitative, maximisant l’intégration paysagère. Cette démarche démontre que le béton préfabriqué n’est pas seulement un matériau fonctionnel, mais aussi un outil esthétique puissant, capable de façonner une identité territoriale distinctive et impactante.

Ce projet est un véritable exemple de référence quant à l’utilisation innovante du béton préfabriqué. 

Autres nominés

PARK HILL – MACHELEN	IMAGES

Architect | Architecte : 	unik-id bv
Studiebureau | Bureau d’études : 	unik-id bv 
Aannemers | Entrepreneurs : 	unik-id bv - Tuinwerken Jaron Swerts bv
Opdrachtgever | Maître d’ouvrage : 	License To Construct bv
Prefab beton | Béton préfabriqué : 	Cobefa nv


RAVEL L87 – ELLEZELLES	IMAGES

Aannemer | Entrepreneur : 	A2 sa
Studiebureau | Bureau d'études : 	Arcadis Belgium nv
Bouwheer | Maître d’ouvrage : 	SPW Mobilité et Infrastructures
Prefab beton | Béton préfabriqué : 	Prefer sa
Andere partner | Autre partenaire : 	SECO Belgium sa/nv




Precast in Infrastructure

LAUREAT | DE SLIMME STRAAT – WIEKEVORST	IMAGES
(La rue intelligente)

Architect |Architecte :	AP/ART architecten bv
Aannemer | Entrepreneur :	APK infra nv
Opdrachtgever | Maître d’ouvrage : 	B-wile bv
Prefab beton | Béton préfabriqué : 	Ebema nv - De Bonte nv
Andere partner | Autre partenaire : 	PIDPA

Le projet

À Wiekevorst, PIDPA a réalisé un système collectif de gestion de l’eau innovant, qui rend visible, littéralement sous terre, l’avenir de la construction durable. Le projet démontre comment une conception réfléchie, associée au béton préfabriqué, offre une solution intelligente, compacte et abordable pour la gestion de l’eau dans les quartiers résidentiels. 

Sous le sol s’étend un réseau de chambres en béton préfabriqué qui recueillent, stockent et distribuent les eaux pluviales vers les habitations raccordées. L’eau excédentaire s’infiltre dans le sol à travers des parois poreuses, restaurant ainsi le cycle naturel de l’eau. Même les conduites de services publics et les zones de croissance pour les arbres sont intégrées dans la même structure. Il en résulte un système multifonctionnel qui combine gestion de l’eau, infrastructure et verdissement sur une surface limitée. 

En surface, des plaques robustes en béton préfabriqué forment la chaussée. Elles supportent sans difficulté le trafic, peuvent être facilement retirées pour l’entretien de la structure sous-jacente, puis replacées sans dégradation. 
Le béton préfabriqué confère à l’ensemble solidité, durabilité et modularité. Il réduit les travaux de terrassement, accélère l’exécution et assure une longue durée de vie avec un minimum de nuisances. 

Le résultat est un système de gestion des eaux pluviales tourné vers l’avenir, à la fois performant sur le plan technique et près d’un quart plus économique que les solutions traditionnelles à citernes individuelles. Un exemple inspirant de construction durable et intelligente.

Le jury

Ce projet dépasse largement la notion classique de solution infrastructurelle; il constitue un exemple de référence démontrant comment le béton préfabriqué peut offrir une réponse intégrée à des défis sociétaux complexes et actuels tels que l’adaptation climatique, l’utilisation rationnelle de l’espace et la gestion durable des réseaux de services publics.

Le cœur de cette innovation tournée vers l’avenir réside dans la chaîne souterraine de chambres multifonctionnelles en béton préfabriqué, continues et parfaitement articulées. Ces chambres combinent de manière unique et ingénieuse plusieurs fonctions essentielles. Elles assurent non seulement la collecte, le stockage, la réutilisation et l’infiltration des eaux pluviales sous la supervision du distributeur d’eau, mais offrent également un espace organisé et accessible pour l’ensemble des conduites de services publics. Cette configuration évite les dommages liés aux fouilles ultérieures et simplifie considérablement les opérations de maintenance. L’intégration d’un espace de croissance pour les arbres reflète une vision holistique de l’aménagement d’un espace public vivable et durable.

En surface, le système est refermé par des dalles de voirie en béton préfabriqué, qui font office de chaussée. Ces dalles sont dimensionnées pour supporter toutes les charges de trafic et peuvent être retirées facilement à l’aide d’un dispositif à dépression, puis replacées avec une précision parfaite après intervention. Cette approche réduit au minimum les nuisances ainsi que les coûts de réparation.

L’utilisation du béton préfabriqué est ici déterminante pour la réussite du projet. La modularité du système garantit une exécution rapide et efficace, assortie d’une qualité élevée. L’ingénieuse liaison entre les chambres empêche les tassements différentiels, un élément crucial pour assurer la durabilité et la fonctionnalité de la voirie supérieure.

Ce projet apporte une immense valeur ajoutée en matière de durabilité, d’efficacité, de sécurité et d’environnement. Il s’agit d’une solution évolutive qui, après des années de recherche et de concertation avec l’ensemble des gestionnaires de réseaux, s’impose comme une alternative éprouvée aux systèmes individuels. C’est un véritable changement de paradigme dans la gestion de l’espace souterrain – et à ce titre, un lauréat pleinement mérité. Un projet à fort impact !


Autres nominés


WATERMOLENDREEF - SINT-NIKLAAS	IMAGES
(L’allée ‘Watermolendreef’)

Architect | Architecte : 	Evolta Architects cv
Aannemer | Entrepreneur : 	Audebo nv	
Studiebureau | Bureau d'études : 	Evolta Architects cv
Opdrachtgever | Maître d’ouvrage : 	Aquafin nv - Stad Sint-Niklaas
Prefab beton | Béton préfabriqué : 	Tubobel Aqua nv


SANERING HEIRWEG  - WIELSBEKE	IMAGES
(Assainissement de la route « Heirweg »)

Aannemer | Entrepreneur : 	Casteleyn nv
Studiebureau | Bureau d'études : 	INFRAbureau Demey bv
Opdrachtgever | Maître d’ouvrage : 	Aquafin nv - Gemeente Wielsbeke
Prefab beton | Béton préfabriqué : 	Lithobeton nv



Outstanding Precast (Outstanding in impact)

LAUREAT | PETERBOS 9 – ANDERLECHT	IMAGES

Architect | Architecte : 		TV/AM 51N4E – Lacaton & Vassal Architectes
Aannemer | Entrepreneur : 		Les Entreprises Louis De Waele sa
Studiebureau | Bureau d'études : 	BAS bvba (Stabiliteit)
Opdrachtgever | Maître d’ouvrage : 	Beliris - Le Foyer Anderlechtois nv/sa
Prefab beton | Béton préfabriqué : 	Enjoy Concrete nv

Le projet

Peterbos 9 à Anderlecht est la rénovation à grande échelle d’un immeuble comprenant quatre-vingts logements sociaux et quatre espaces socio-commerciaux. Le bâtiment fait partie d’un ensemble des années septante où le besoin de renouveau est particulièrement marqué. Ce projet illustre comment des rénovations systématiques peuvent contribuer à revaloriser ces ensembles résidentiels qui méritent d’être redécouverts. 

L’équipe a délibérément opté pour une rénovation en site occupé, permettant ainsi aux habitants de rester dans leur logement tout en limitant l’impact sur leur vie quotidienne. 

Sur les façades est et ouest, une nouvelle structure en béton indépendante a été installée. Elle a permis d’intégrer les anciens balcons aux espaces intérieurs, de créer des jardins d’hiver comme zones extérieures protégées et d’offrir à chaque appartement un nouveau balcon. 

La collaboration étroite entre concepteur, entrepreneur et fabricant a assuré une parfaite coordination et une finition de très haute qualité. Comme la structure en béton reste apparente, la précision et le soin du détail étaient essentiels. Ces éléments robustes apportent non seulement solidité, mais aussi chaleur et convivialité à l’ensemble. 

Grâce à un processus de montage optimisé, les travaux de façade se sont déroulés rapidement et depuis l’extérieur, avec un minimum de nuisances. 

Avec ce projet de rénovation, non seulement la qualité de vie des habitants s’améliore, mais aussi l’identité d’un quartier précieux pour la ville.

Le jury

Le jury se montre particulièrement enthousiaste à l’égard de ce projet, car il répond de manière exemplaire au critère d’« Impact » de l’Outstanding Precast Award. Grâce notamment à l’utilisation du béton préfabriqué, le bâtiment génère une forte valeur ajoutée sociale, écologique et économique.

Il apporte une réponse durable au défi que représente la rénovation profonde des nombreux immeubles de logements sociaux construits dans les années 1960 et 1970, afin de les adapter aux exigences contemporaines en matière de confort d’habitation. En optant pour une extension positionnée à l’extérieur du bâtiment, l’intervention à l’intérieur des appartements reste limitée, permettant aux occupants de continuer à y vivre durant les travaux. Chaque logement bénéficie par ailleurs d’un jardin d’hiver de 30 m², ce qui améliore de manière spectaculaire à la fois la surface habitable disponible et les performances énergétiques du bâtiment.
Le projet exploite pleinement le potentiel du béton préfabriqué : les colonnes et les dalles, conçues comme des éléments de terrasse d’une grande élégance, présentent une finition lisse sur toutes les faces, leur permettant d’assurer simultanément le rôle de finition de sol et de plafond.



Autres nominés


PAUL VAN OSTAIJENSITE – LEUVEN	IMAGES

Architect | Architecte :			LAVA Architecten bv
Aannemer | Entrepreneur : 		Artes Roegiers nv
Studiebureau | Bureau d'études : 	AB Associates nv
Opdrachtgever | Maître d’ouvrage :	Stad Leuven
Prefab beton | Béton préfabriqué : 	Artes Prefab nv – Betesco nv – Claes Sierbeton bv - 
					Fingo nv – Kerkstoel 2000+ nv


VERGROEND DORPSHART - ZONHOVEN 	IMAGES
(Cœur de village verdi)

Architect | Architecte : 		Sweco bv
Aannemer | Entrepreneur : 		DCA Infra nv
Opdrachtgever | Maître d’ouvrage : 	Gemeente Zonhoven
Prefab beton | Béton préfabriqué : 	Ebema nv
